
*Тент-шатер ПВХ 4х8м*




**СПИСОК ДЕТАЛЕЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Название | Изображение | Кол-во |
| 1 | 38х1920мм | 1-28 | 28 |
| 2 | 38х1090мм | 2-4 | 4 |
| 3 | 38х1880мм | 1-28 | 2 |
| 4 | 38х2215мм | 1-28 | 8 |
| 5 | 38х2195мм | 5- | 12 |
| A | 3-сторонний соединитель | A | 1 |
| B | 4-сторонний соединитель | A | 8 |
| C | Угловой соединитель | C | 4 |
| D | Центральный соединитель | D | 2 |
| E | Центральный нижний соединитель | E | 8 |
| F | Угловой нижний соединитель | F | 4 |
|  | Крючок |  | 4 |
|  | 6х180мм | pegs | 12 |
|  | 4х180мм | pegs | 40 |
|  | Фиксатор | elasticball | 122 |
|  | Трос | ropes | 4 |
|  | Треугольный крючок | 8 | 10 |
|  | Шестигранник | QQ截图20151013171811 | 1 |
|  | Болт М6х50мм+барашек | QQ截图20170324102118 | 104 |
|  | Крыша | 1 | 1 |
|  | Боковая панель | 10 | 8 |
|  | Двери | 123 | 2 |

**УСТАНОВКА**


1. Найдите плоский ровный участок земли для установки шатра. Откройте упаковку и проверьте комплектацию. Разложите на земле все соединители и стойки, как указано на рисунке. Для сборки каркаса вставьте трубы (1, 2, 3, 4, 5) в соединители (A, B, C, D, E, F) и закрепите их с помощью болтов.



1. Положите полотно крыши на каркас, как указано на рисунке, и закрепите его с помощью фиксаторов. Закрепляйте по 1-2 штуки с каждой стороны, чередуя правую и левую стороны. В обратном случае Вы не сможете равномерно натянуть полотно на каркас. Закрепите нижние соединители E и F с помощью колышков 6х180мм.



1. Вставьте натяжной трос в каждый угол тента, а затем закрепите второй конец к земле с помощью колышков.



**ВНИМАНИЕ!**

1. Элементы металлического каркаса обработаны маслянистым на ощупь антикоррозийным средством. Перед сборкой рекомендуется протереть металлические элементы губкой, смоченной в растворе теплой воды и средства для мытья посуды, чтобы не испачкать полотно шатра.
2. Относитесь к шатру бережно, это поможет избежать многих повреждений.
3. Тент-шатер, закрепленный неподходящим образом, может быть поднят потоком ветра и повредить рядом стоящие конструкции и предметы. В этом случае производитель и продавец не несут ответственности за принесенный ущерб.
4. Под крышей шатра запрещено устанавливать источники открытого огня, сварочное оборудование, а также другие возможные источники возгорания.