

*Тент-шатер ПВХ 6х12м*



**СПИСОК ДЕТАЛЕЙ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оцинкованная труба (1470мм) | 228 шт |
| 2 | Оцинкованная труба (1940мм) | 230 шт |
| 3 | Оцинкованная труба (1920мм) | pipe214 шт |
| 4 | Оцинкованная труба (1500мм) | 拉杆14шт |
| 5 | Оцинкованная труба (500мм) | 拉杆7 шт |
| 6 | 3-сторонний соединитель 110° | 44 шт |
| 7 | 4-стороннийсоединитель 110° | 510 шт |
| 8 | 3-сторонний соединитель 140° | 三通2 шт |
| 9 | 4-стороннийсоединитель 140° | 四通5 шт |
| 10 | 4-стороннийсоединитель | cross10 шт |
| 11 | 3-сторонний соединитель | t4 шт |
| 12 | Натяжной трос | ropes4 шт |
| 13 | Колышек 6х180мм | pegs14 шт |
| 14 | Колышек 4х180мм | pegs54 шт |
| 15 | Крючок | 84 шт |
| 16 | Длинный фиксатор | elasticball8146 шт |
| 17 | Короткий фиксатор | 726 шт |
| 18 | Треугольный крючок | 814 шт |
| 19 | Болт | SCREW158 шт |
| 20 | Барашковая гайка | QQ截图2017032416212628 шт |
| 21 | Крыша | roof1 шт |
| 22 | Боковая стенка | sidewalls12 шт |
| 23 | Торцевая стенка | door2 шт |

**УСТАНОВКА**

1. Расположите все соединители и стойки 1 и 2, как указано на рисунке. Вставьте две трубы в соединитель и закрепите их с помощью болтов.



1. Внимание! После того, как Вы вставили стойки 1 и 2 в соединитель, закрепите их с помощью болтов. В обратном случае, каркас крыши утратит надежность и будет превышать по размеру полотно для крыши. С помощью болтов и барашковых гаек закрепите трубы 4, 5 и соединители 8,9,10,11. Барашковая гайка должна всегда оставаться внутри тента.

****

1. Поднимите одну сторону крыши и вставьте стойки.

**

1. Натяните полотно, как показано на картинке. Затем поднимите вторую сторону палатки и вставьте оставшиеся стойки.



1. С помощью веревок-фиксаторов закрепите боковые и торцевые стенки. Внимание! Используйте короткие фиксаторы для того, чтобы закрепить торцевые стенки к крыше, а длинные фиксаторы – для того, чтобы закрепить боковые стенки к крыше, а также боковые и торцевые стены между собой.



1. С помощью крючков и тросов закрепите тент к земле.



**ВНИМАНИЕ!**

1. Устанавливайте тент предельно осторожно. При сборке можно повредить полотно.
2. Во время сборки не давите на стойки каркаса, Вы можете их повредить.
3. Тенты предназначены для временного использования, убирайте их во время плохих погодных условий.
4. Устанавливайте тент только в тех местах, где Вы не повредите линии водопровода, газа и электрические провода.